TITRE D’HABILITATION ELECTRIQUE

*LOGO COLLECTIVITE*

*(Extrait de la norme NF C18-510)*

L’employeur reconnaît à la personne à qui il remet ce titre d’habilitation la capacité à accomplir les tâches qui lui sont confiées en sécurité vis-à-vis du risque électrique.

|  |  |
| --- | --- |
| **Collectivité ou établissement** : | **Habilitation :****BS – B1 – B2 - BC** |
| NOM : | Service : |
| Prénom : | Fonction : |
| **Personnel** | **Symbole d’habilitation et attribut** | **Champ d’application** |
| **Domaine de tension** | **Ouvrages ou installations concernés** | **Indications supplémentaires** |
| **Travaux d’ordre non électrique** |
| **Exécutant** | [x] B0 [x] H0 [ ] H0V | [x] TBT [x] BT [ ] HT | Ateliers municipauxMairie |  |
| **Chargé de chantier** | [ ] B0 [ ] H0 [ ] H0V | [ ] BT [ ] HT |  |  |
| **Travaux d’ordre non électrique** |
| **Chargé d’intervention élémentaire** | [ ] BS | [ ] TBT [ ] BT |  |  |
| **Chargé d’intervention générale** | [x] BR | [x] TBT [x] BT | Ateliers municipauxMairie |  |
| **Opérations d’ordre électrique** |
| **Exécutant** | [x] B1 [ ] B1V[ ] H1 [ ] H1V | [x] TBT [x] BT[ ] HTA [ ] HTB | Ateliers municipauxMairie |  |
| **Chargé de travaux** | [x] B2 [ ] B2V[ ] H2 [ ] H2V | [x] TBT [x] BT[ ] HTA [ ] HTB | Ateliers municipauxMairie |  |
| **Chargé de consignation** | [x] BC [ ] HC | [x] TBT [x] BT[ ] HTA [ ] HTB | Ateliers municipauxMairie |  |
| **Chargé d’opérations spécifiques** | [ ] BE manœuvre[ ] BE essais[ ] BE mesures[ ] HE manœuvre[ ] HE essais[ ] HE mesures | [ ] TBT [ ] BT[ ] HTA [ ] HTB |  |  |
| **Habilité spécial** |  |  |  |  |
| Document supplémentaire : OUI - NON |
| **Date :**  ….…/….…/….… | **Validité :** ….…/.……/….… | **Employeur :** |
| **Le titulaire**Signature | **L’employeur**Signature |

**Conseils pour l’utilisation du titre d’habilitation électrique :**

* Ce titre d’habilitation est établi et signé par l’employeur et remis à l’intéressé qui doit également le signer.
* Ce titre est strictement personnel et ne peut être utilisé par un tiers.
* Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail, ou le conserver à sa portée et être en mesure de le présenter sur demande motivée.
* Signaler immédiatement la perte de ce titre à l’employeur.
* Ce titre doit comporter les indications précises correspondant aux trois caractères et à l’attribut composant le symbole de chaque habilitation et celles relatives aux activités que le personnel est autorisé à pratiquer.
* Cette habilitation n’autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité.

**Indication sur les domaines de tension :**

|  |  |
| --- | --- |
| Domaine de tension | Valeur de tension U (en volts) |
| Courant alternatif | Courant continu |
| Très Basse Tension (TBT) | U ≤ 50 | U ≤ 120 |
| Basse Tension (BT) | 50 < U ≤ 1 000 | 120 < U ≤ 1 500 |
| Haute Tension (HT) | Domaine A (HTA) | 1 000 < U ≤ 50 000 | 1 500 < U ≤ 75 000 |
| Domaine B (HTB) | U > 50 000 | U > 75 000 |