TITRE D’HABILITATION ELECTRIQUE

*LOGO COLLECTIVITE*

*(Extrait de la norme NF C18-510)*

L’employeur reconnaît à la personne à qui il remet ce titre d’habilitation la capacité à accomplir les tâches qui lui sont confiées en sécurité vis-à-vis du risque électrique.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Collectivité ou établissement** : | | | | | | | **Habilitation :**  **BS – BE manœuvre** | |
| NOM : | | | Service : | | | | | |
| Prénom : | | | Fonction : | | | | | |
| **Personnel** | **Symbole d’habilitation et attribut** | | **Champ d’application** | | | | | |
| **Domaine de tension** | | **Ouvrages ou installations concernés** | | | **Indications supplémentaires** |
| **Travaux d’ordre non électrique** | | | | | | | | |
| **Exécutant** | B0 H0 H0V | | TBT BT HT | |  | | |  |
| **Chargé de chantier** | B0 H0 H0V | | BT HT | |  | | |  |
| **Travaux d’ordre non électrique** | | | | | | | | |
| **Chargé d’intervention élémentaire** | BS | | TBT BT | |  | | |  |
| **Chargé d’intervention générale** | BR | | TBT BT | |  | | |  |
| **Opérations d’ordre électrique** | | | | | | | | |
| **Exécutant** | B1 B1V  H1 H1V | | TBT BT  HTA HTB | |  | | |  |
| **Chargé de travaux** | B2 B2V  H2 H2V | | TBT BT  HTA HTB | |  | | |  |
| **Chargé de consignation** | BC HC | | TBT BT  HTA HTB | |  | | |  |
| **Chargé d’opérations spécifiques** | BE manœuvre  BE essais  BE mesures  HE manœuvre  HE essais  HE mesures | | TBT BT  HTA HTB | |  | | |  |
| **Habilité spécial** |  | |  | |  | | |  |
| Document supplémentaire : OUI - NON | | | | | | | | |
| **Date :**  ….…/….…/….… | | **Validité :** ….…/.……/….… | | | | **Employeur :** | | |
| **Le titulaire**  Signature | | | | **L’employeur**  Signature | | | | |

**Conseils pour l’utilisation du titre d’habilitation électrique :**

* Ce titre d’habilitation est établi et signé par l’employeur et remis à l’intéressé qui doit également le signer.
* Ce titre est strictement personnel et ne peut être utilisé par un tiers.
* Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail, ou le conserver à sa portée et être en mesure de le présenter sur demande motivée.
* Signaler immédiatement la perte de ce titre à l’employeur.
* Ce titre doit comporter les indications précises correspondant aux trois caractères et à l’attribut composant le symbole de chaque habilitation et celles relatives aux activités que le personnel est autorisé à pratiquer.
* Cette habilitation n’autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité.

**Indication sur les domaines de tension :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaine de tension | | Valeur de tension U (en volts) | |
| Courant alternatif | Courant continu |
| Très Basse Tension (TBT) | | U ≤ 50 | U ≤ 120 |
| Basse Tension (BT) | | 50 < U ≤ 1 000 | 120 < U ≤ 1 500 |
| Haute Tension (HT) | Domaine A (HTA) | 1 000 < U ≤ 50 000 | 1 500 < U ≤ 75 000 |
| Domaine B (HTB) | U > 50 000 | U > 75 000 |